
Actualizare firmware Tastatura NEO-Touch

1- Este recomandat sa se utilizeze un card SD curat,
2- Este recomandat a va asigura ca formatul SD-card este FAT32.
3- Decomprima fisierul zip înt-un dosar ce va avea urmatoarele trei fisiere:

      - hs2tch_update
      - hs2tch_update.sig
      - hs2tchrootfs.ext2

4- Copiati aceste trei fisiere de pe cardul SD
5- Introduceti cardul SD în tastatura touch-screen
6- Mergi la Optiuni | Meniu de instalare | programare de la tastatura | Upgrade de firmware
7- Urmati instructiunile de pe ecran.